|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EHZ** | **POWERGRIP****Einhandzwinge****3.500 N Spannkraft in einer Hand*** Einfach und schnell mit einer Hand spannen und fixieren
* Hohe Spannkraft von bis zu 3.500 N

**Fehlanwendung der Werkzeuge kann Verletzungen verursachen.**Fixieren von der Griffseite …… oder fixieren von der Schienenseite.Dann kraftvoll spannen mit dem Griff.Nach dem Spannvorgang wie üblich lösen.Zum Verschieben des Gleitbügels rote Verschiebetaste gedrückt halten. | **POWERGRIP****Jednoruční svěrka****Upínací síla až 3 500 Nm i při upínání jednou rukou*** Snadno a rychle připevníte a upnete jen jednou rukou
* Vysoká upínací síla až 3 500 Nm

**Neodborná manipulace může způsobit poranění.**Upnutí ze strany rukojeti ...… nebo ze strany vodící tyče.Dotažení pomocí rukojeti a uvolnění stejným způsobemPro posunutí na vodící tyči slouží červené tlačítko. |