|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GK** | **Getriebezwinge*** Um die Schiene positionierter hochwertiger

2-Komponenten-Kunststoffgriff zum Einsatzder Zwinge auf engstem Raum* Schnellverschiebe-Taste zum schnellen

Verschieben des Gleitbügels* Kreuzprisma am Oberteil für sicheren Halt

von runden, spitzen und kantigen Teilen**Fehlanwendung der Werkzeuge kann****Verletzungen verursachen.** | **Svěrka s převodem*** Vysoce kvalitní, dvousložková, plastová rukojeť uložená netradičně na vodící tyči, pro použití svěrky v nejužších prostorech
* Trapézové závitové vřeteno s lehkým chodem s výkyvnou přítlačnou destičkou
* Tlačítko pro rychloposuv, které slouží k rychlému přestavení kluzného ramene
* Křížové prizma na pevném rameni pro stabilní upnutí kulatých, trojúhelníkových a hranatých profilů

**Neodborná manipulace může způsobit poranění.** |