|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XC** | **CLIPPIX****Federzwinge** | **CLIPPIX****Pérová svěrka** |
| **XCL** | **CLIPPIX****Spitzfederzwinge** | **CLIPPIX****Pérová svěrka dlouhá, špičatá** |
| **XV3-50** | **VARIOCLIPPIX****Die variable Federzwinge*** Variable Spannweite bis 55 mm, trotzdem einhändig bedienbar
* Leicht und handlich
* Funktional und ergonomisch griffig
* Höchste Stabilität

**Fehlanwendung der Werkzeuge kann Verletzungen verursachen.****Patent N°: 965,219** | **VARIOCLIPPIX****Variabilní pérová svěrka** * Proměnné rozpětí do 50 mm, obsluha možná jednou rukou
* Lehká a dobře ovladatelná
* Padne do ruky funkčně i ergonomicky
* Maximální stabilita

**Neodborná manipulace může způsobit poranění.****Patent N°: 965,219** |
| **XV5-100** | **VARIOCLIPPIX****Die variable Federzwinge*** Variable Spannweite bis 100 mm, trotzdem einhändig bedienbar
* Leicht und handlich
* Funktional und ergonomisch griffig
* Höchste Stabilität

**Fehlanwendung der Werkzeuge kann Verletzungen verursachen.****Patent N°: 965,219** | **VARIOCLIPPIX****Variabilní pérová svěrka** * Proměnné rozpětí do 50 mm, obsluha možná jednou rukou
* Lehká a dobře ovladatelná
* Padne do ruky funkčně i ergonomicky
* Maximální stabilita

**Neodborná manipulace může způsobit poranění.****Patent N°: 965,219** |
| **XV5-170** | **VARIOCLIPPIX****Die doppelt variable Federzwinge*** Variable Spannweite bis 170 mm, trotzdem einhändig bedienbar
* Leicht und handlich
* Funktional und ergonomisch griffig

**Fehlanwendung der Werkzeuge kann Verletzungen****verursachen.****Patent N°: 965,219** | **VARIOCLIPPIX****Variabilní pérová svěrka** * Proměnné rozpětí do 170 mm, přesto je možná obsluha jednou rukou
* Lehká a dobře ovladatelná
* Padne do ruky funkčně i ergonomicky
* Maximální stabilita

**Neodborná manipulace může způsobit poranění.****Patent N°: 965,219** |